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	Numer protokołu pobierania
nadany w Laboratorium Badań Środowiskowych

	
	
	



PROTOKÓŁ POBIERANIA PRÓBEK
	Numer zlecenia
nadany w Laboratorium Badań Środowiskowych
	


	I. Zleceniodawca1) :

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	V. Normy i wytyczne dotycząca pobierania1):

 (  PN-ISO 5667 – 5 : 2017-10 - (A) – woda do spożycia
 (  PN-ISO 5667-6 : 20032) - (N) - rzeki i strumienie 

 (  PN-EN ISO 19458 : 2007 - (A) – analizy mikrobiologiczne 
  (  PN-ISO 5667 -10 : 2021-11 - (A) – ścieki
 (  PN-ISO 5667 – 11 : 2017-10 – (A) -  wody podziemne       
 (  PN-EN ISO 5667 – 13 : 2011 - (A) – osady ściekowe

 ( PN-C-04584:19774) – (A) - pomiar temperatury             

 (  Wytyczne dotyczące pobierania próbek ze str. internetowej  
     www.pwik-konin.com.pl
 (  Inne…………………………………………………………..……

	II. Osoba pobierająca (próbkobiorca) 1): ………………………………………………………………………
	

	III. Zakres badań1):

· Zgodnie z zakresem do zlecenia numer…………………………………………………………………
· Zgodnie z umową 
numer…………………………………………………………………
· Inne……………………………………………………………………..………………………………………………………………………........................................................................................................................
	

	
	VI. Szacunkowa wydajność źródła lub studni 
      (dot. próbek wody):
 (  podlega Dz. U. poz. 605 Art. 1b $4  z 2026 r

 (  nie podlega Dz. U. poz. 605 Art. 1b $4  z 2026 r


	
	VII. Urządzenie do uzdatniania (dot. próbek wody):

 (  dezynfekcja            (   zmiękczanie                 (  utlenianie    
 (  brak                        (   inne………………………

	IV. Sposób transportowania próbek1):    
(    autosampler        (    termotorba        (    inne……………………
	

	VIII. Cel, przyczyna pobrania próbek 1) (należy wybrać z poniższych lub wpisać inny odpowiedni do celów pobrania)

	wg PN-ISO 5667-5:2017-10
· obszar regulowany prawnie 

· inne…………………………………………………………………………….

wg PN-ISO 5667-6:20032)
· ocena jakości wody na obszarze zlewni rzeki

wg PN-EN ISO 19458:2007

· obszar regulowany prawnie 

· inne…………………………………………………………………………….

wg PN-ISO 5667-11:2017-10
· obszar regulowany prawnie 

· inne…………………………………………………………………………….


	wg PN-ISO 5667-10:2021-11
· obszar regulowany prawnie 

· inne…………………………………………………………………………….

wg PN-ISO 5667-13:2011
· obszar regulowany prawnie 

· inne…………………………………………………………………………….



	

	IX. Stan próbki (wypełnia Laboratorium Badań Środowiskowych):

 (  Spełnia wymagania                    (   Nie spełnia wymagań

 Inne istotne informacje dotyczące nieprawidłowego stanu próbki:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	XI. Inne istotne informacje1):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	X. Przyjęcie próbki do Laboratorium Badań Środowiskowych:

 (  Akceptuję                             (   Nie akceptuję
	XII. Inne istotne informacje (w razie potrzeby wypełnia Laboratorium Badań Środowiskowych)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	Miejsce pobierania próbki:

	Rodzaj badania
	Sprawozdanie ***
	Kod próbki

	
	CH
Fizykochemia
	M
Mikrobiologia
	
	

	
	Numer pojemnika
	Użyty materiał
	Ilość pojemników
	Objętość pojemnika [ml]
	Numer pojemnika
	Ilość pojemników
	Objętość pojemnika [ml]
	
	

	
	
	polietylen 
	szkło
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Doprecyzowanie miejsca pobierania:

( zbiornik   (  studzienka  ( inny…………………………………..……..   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Data pobrania
	
	Warunki meteorologiczne w chwili pobrania
 (właściwe zaznaczyć „X” dot. opadów i zachmurzenia)
	Sposób pobrania próbki  (dot. próbki ścieków):

	Godzina pobrania
	
	Temperatura otoczenia [0C]
	
	( Ręczne                                (   Automatyczne

	
	
	
	
	Typ wyposażenia:

	
	
	
	
	(   Czerpak    (  Autosampler     (   Inne

	
	
	
	
	Nr

	
	
	
	
	Czyszczenie wyposażenia przed użyciem

	
	
	
	
	( TAK                                     ( NIE

	Rodzaj próbki*
	
	Opady:  
	brak  
	
	Ilość pobranych próbek [szt.]
	

	
	
	
	deszcz
	
	
	

	Opis próbki**
	
	
	śnieg
	
	Objętość próbki jednorazowej [ml]
	

	
	
	
	grad
	
	
	

	Temperatura próbki
 w chwili pobrania  [0C]
	
	Zachmurzenie
	brak
	
	Przedział czasu między próbkami  [min]
	

	
	
	
	częściowe
	
	
	

	Zawartość chloru wolnego
 (dot. próbek wody)
	
	
	całkowite
	
	Przedział przepływu między próbkami [m3]  
	

	
	
	
	---------
	
	
	

	UWAGA!!!
Przy pobieraniu AUTOMATYCZNYM należy uzupełnić i dołączyć formularz F.PO/LBS/14-05 
	Całkowita objętość pobranych próbek [ml]
	

	Nr termotorby :
	LBS/T-
	Temp. w termotorbie:
	w  chwili umieszczania próbki [0C]
	

	Nr termometru umieszczonego w termotorbie:
	LBS/P-
	
	w chwili wyjmowania próbki [0C]
	

	Nr termometru, którym dokonano pomiaru temperatury próbki i  otoczenia:
	LBS/P-
	
	min – max [ 0C]
	


	Miejsce pobierania próbki:

	Rodzaj badania
	Sprawozdanie ***
	Kod próbki

	
	CH
Fizykochemia
	M
Mikrobiologia
	
	

	
	Numer pojemnika
	Użyty materiał
	Ilość pojemników
	Objętość pojemnika [ml]
	Numer pojemnika
	Ilość pojemników
	Objętość pojemnika [ml]
	
	

	
	
	polietylen 
	szkło
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Doprecyzowanie miejsca pobierania:

( zbiornik   (  studzienka  ( inny…………………………………..……..   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Data pobrania
	
	Warunki meteorologiczne w chwili pobrania
 (właściwe zaznaczyć „X” dot. opadów i zachmurzenia)
	Sposób pobrania próbki  (dot. próbki ścieków):

	Godzina pobrania
	
	Temperatura otoczenia [0C]
	
	( Ręczne                                (   Automatyczne

	
	
	
	
	Typ wyposażenia:

	
	
	
	
	(   Czerpak    (  Autosampler     (   Inne

	
	
	
	
	Nr

	
	
	
	
	Czyszczenie wyposażenia przed użyciem

	
	
	
	
	( TAK                                     ( NIE

	Rodzaj próbki*
	
	Opady:  
	brak  
	
	Ilość pobranych próbek [szt.]
	

	
	
	
	deszcz
	
	
	

	Opis próbki**
	
	
	śnieg
	
	Objętość próbki jednorazowej [ml]
	

	
	
	
	grad
	
	
	

	Temperatura próbki
 w chwili pobrania  [0C]
	
	Zachmurzenie
	brak
	
	Przedział czasu między próbkami  [min]
	

	
	
	
	częściowe
	
	
	

	Zawartość chloru wolnego
 (dot. próbek wody)
	
	
	całkowite
	
	Przedział przepływu między próbkami [m3]  
	

	
	
	
	---------
	
	
	

	UWAGA!!!
Przy pobieraniu AUTOMATYCZNYM należy uzupełnić i dołączyć formularz F.PO/LBS/14-05 
	Całkowita objętość pobranych próbek [ml]
	

	Nr termotorby :
	LBS/T-
	Temp. w termotorbie:
	w  chwili umieszczania próbki [0C]
	

	Nr termometru umieszczonego w termotorbie:
	LBS/P-
	
	w chwili wyjmowania próbki [0C]
	

	Nr termometru, którym dokonano pomiaru temperatury próbki i  otoczenia:
	LBS/P-
	
	min – max [ 0C]
	


	Miejsce pobierania próbki:

	Rodzaj badania
	Sprawozdanie ***
	Kod próbki

	
	CH
Fizykochemia
	M
Mikrobiologia
	
	

	
	Numer pojemnika
	Użyty materiał
	Ilość pojemników
	Objętość pojemnika [ml]
	Numer pojemnika
	Ilość pojemników
	Objętość pojemnika [ml]
	
	

	
	
	polietylen 
	szkło
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Doprecyzowanie miejsca pobierania:

( zbiornik   (  studzienka  ( inny…………………………………..……..   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Data pobrania
	
	Warunki meteorologiczne w chwili pobrania
 (właściwe zaznaczyć „X” dot. opadów i zachmurzenia)
	Sposób pobrania próbki  (dot. próbki ścieków):

	Godzina pobrania
	
	Temperatura otoczenia [0C]
	
	( Ręczne                                (   Automatyczne

	
	
	
	
	Typ wyposażenia:

	
	
	
	
	(   Czerpak    (  Autosampler     (   Inne

	
	
	
	
	Nr

	
	
	
	
	Czyszczenie wyposażenia przed użyciem

	
	
	
	
	( TAK                                     ( NIE

	Rodzaj próbki*
	
	Opady:  
	brak  
	
	Ilość pobranych próbek [szt.]
	

	
	
	
	deszcz
	
	
	

	Opis próbki**
	
	
	śnieg
	
	Objętość próbki jednorazowej [ml]
	

	
	
	
	grad
	
	
	

	Temperatura próbki
 w chwili pobrania  [0C]
	
	Zachmurzenie
	brak
	
	Przedział czasu między próbkami  [min]
	

	
	
	
	częściowe
	
	
	

	Zawartość chloru wolnego
 (dot. próbek wody)
	
	
	całkowite
	
	Przedział przepływu między próbkami [m3]  
	

	
	
	
	---------
	
	
	

	UWAGA!!!
Przy pobieraniu AUTOMATYCZNYM należy uzupełnić i dołączyć formularz F.PO/LBS/14-05 
	Całkowita objętość pobranych próbek [ml]
	

	Nr termotorby :
	LBS/T-
	Temp. w termotorbie:
	w  chwili umieszczania próbki [0C]
	

	Nr termometru umieszczonego w termotorbie:
	LBS/P-
	
	w chwili wyjmowania próbki [0C]
	

	Nr termometru, którym dokonano pomiaru temperatury próbki i  otoczenia:
	LBS/P-
	
	min – max [ 0C]
	


  Przedstawiciel zleceniodawcy obecny przy pobieraniu……………………………………………..Próbki pobrał………………………...…..…………                  
                                                                                                                                                                                            Podpis                                                                                                       Podpis osoby pobierającej

  Próbki przekazał do laboratorium………………………………….. Próbki przyjął w laboratorium……………………………………………………                                                                                                                        
                                                                                                                        Imię, nazwisko                                                                                                                                                     Data, godzina, podpis                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Uwaga:
1) wypełnia zleceniodawca
2) norma wycofana przez PKN zastąpiona PN-ISO 5667-6:2016-12+Ap11:2020-10, stosowana do momentu wdrożenia i aktualizacji zakresu akredytacji

3) norma wycofana przez PKN

A – metoda akredytowana, symbol akredytacji AB 1633

N – metoda nieakredytowana
(      niepotrzebne skreślić

(    właściwe zaznaczyć „X”                                 
                                                                                                                                                                                 Aktualizowano 10.08.2026
Legenda:

(        Należy wybrać właściwe: J- jednorazowa, Śr-średniodobowa, Z-złożona,  C.T.C.V. - złożona proporcjonalna do czasu, C.T.V.V.- złożona proporcjonalna do przepływu,
        ((       Należy wybrać właściwe: WS – woda surowa, WDS – woda do spożycia, WO – wody opadowe i/lub roztopowe, WP – wody popłuczne, SS – ścieki surowe, 
                  SO – ścieki oczyszczone, SP – ścieki przemysłowe, Os. – osad, P-piasek, Sk - skratki

      (((      Zaznaczyć „X” jeśli laboratorium ma opracować sprawozdanie






                                   Aktualizowano 10.08.2026

